**ARM 核APP路径：/usr/sbin**

**ARM APP 名称： arm**

**DSP 核APP 名称：dsp.xe674**

**下载APP方法：1 通过TFTP 下载：tdtp -g –r dsp.xe674 192.168.15.15**

**1:如何双核联调：**

**ARM核可以通过打印信息调试代码；**

**DSP核通过ccs5.3调试；**

**双方通信通过syslink;**

**第一步：将arm和的Kernel启动，将 两个核的APP 都下载到/usr/sbin 下**

**///////////////////////////**

**add-shell fakeidentd rdev**

**addgroup fbset readahead**

**adduser fdformat readprofile**

**arm fifo\_rd remove-shell**

**arm1 0 fifo\_wr rtcwake**

**arm2 ftpd sendmail**

**armnodsp gsmMuxd setfont**

**arping httpd setlogcons**

**brctl ifplugd slaveloader**

**chat 0 inetd svlogd**

**chpasswd killall5 telnetd**

**chroot loadfont tftpd**

**crond lpd ubiattach**

**delgroup manage ubidetach**

**deluser nanddump ubimkvol**

**dhcprelay nandwrite ubirmvol**

**dnsd nbd-client 0 ubirsvol**

**dsp.xe674 ntpd ubiupdatevol**

**dsp.xe674fftnam popmaildir udhcpd**

**dsp.xe674gpioparanoinit powertop**

**dsp.xe674nofftname pppd**

**[root@(none) sbin]# tftp -g -r dsp.xe674 192.168.15.15**

**///////////////////////////**